**Воздушный фильтр, запасной KF 35-7**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFP и TFP -7.

Карманный фильтр.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KF 35-7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 2,62 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,2 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Размер канала: | 700 mm x 400 mm |
| Ширина: | 700 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 370 mm |
| Ширина с упаковкой: | 625 mm |
| Высота с упаковкой: | 625 mm |
| Глубина с упаковкой: | 420 mm |
| Температура окружающей среды: | 70 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938675 |
| Номер артикула: | 0093.0867 |

Изготовитель: MAICO

KF 35-7 Воздушный фильтр, запасной