**Переходник, симметричный USSN55/220/125**

Характеристики

Переходник: прямоугольный, габарит муфты; круглый симметричный, габарит ниппеля. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USSN55/220/125 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Размер канала: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556787 |
| Номер артикула: | 0055.0678 |

Изготовитель: MAICO

USSN55/220/125 Переходник, симметричный