**Воздушный фильтр, запасной SF 120**

Запасной воздушный фильтр для наружной решётки SG 120.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SF 120 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 120 mm |
| Ширина: | 140 mm |
| Высота: | 140 mm |
| Глубина: | 7 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 35 mm |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799939252 |
| Номер артикула: | 0093.0925 |

Изготовитель: MAICO

SF 120 Воздушный фильтр, запасной