**Воздушный фильтр, запасной ECR 25-31 F7**

Запасной воздушный фильтр для компактного бокса ECR.

Возможна замена фильтра без инструментов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECR 25-31 F7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,53 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Ширина: | 390 mm |
| Высота: | 335 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 391 mm |
| Высота с упаковкой: | 336 mm |
| Глубина с упаковкой: | 51 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Номер артикула: | 0093.0896 |

Изготовитель: MAICO

ECR 25-31 F7 Воздушный фильтр, запасной