**Přechodový kus, asymetrický USAN80/100/100**

Parametry

Přechodový kus z kruhu na čtyřúhelník.

Čtyřúhelník: nástrčný.

Kruh (asymetricky): vsuvný

Povrch: pozinkovaný

Vhodný pro spojení se vsuvným adaptérem MF-WE.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | USAN80/100/100 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Rozměr kanálu: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556664 |
| Typové číslo: | 0055.0666 |

Výrobce: MAICO

USAN80/100/100 Přechodový kus, asymetrický