**Redukce, symetrická REDS55/220/55**

Parametry

Redukce symetrická, násuvná. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | REDS55/220/55 |
| Materiál: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Rozměr kanálu: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Redukce na rozměr kanálu: | x/ x org.mozilla.javascript.Undefined@f59b6 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556923 |
| Typové číslo: | 0055.0692 |

Výrobce: MAICO

REDS55/220/55 Redukce, symetrická