**Kanálové tlumiče hluku s obložením a kulisou 40 mm KSDA80/100/700**

Parametry

Kanálový tlumič hluku s obložením a kulisou 40 mm, násuvný. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSDA80/100/700 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Šířka: | 270 mm |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924661 |
| Typové číslo: | 0092.0466 |

Výrobce: MAICO

KSDA80/100/700 Kanálové tlumiče hluku s obložením a kulisou 40 mm