**Náhradní filtr WSF 170**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroje WS 160 Flat a WS 170...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF 170 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,28 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,29 kg |
| Druh filtru: | Pylový filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 300 mm |
| Výška: | 173 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 402 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 52 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Typové číslo: | 0093.0271 |

Výrobce: MAICO

WSF 170 Náhradní filtr