**Náhradní filtr WSG 170**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroje WS 160 Flat a WS 170...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 170 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 305 mm |
| Výška: | 165 mm |
| Hloubka: | 17 mm |
| Šířka s obalem: | 310 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932703 |
| Typové číslo: | 0093.0270 |

Výrobce: MAICO

WSG 170 Náhradní filtr