**Stěnová/stropní mřížka FFS-WGB**

Designová stěnová/stropní mřížka vhodná pro stěnovou/stropní výústku FFS-WA.

Mřížka z kartáčované nerezi disponuje moderním designem s kruhovými otvory.

Upevnění se provádí pomocí pérových svorek.

Obsah dodávky:

1 stěnová/stropní mřížka

1 obnovitelný filtr

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-WGB |
| Provedení: | Design s křížovými otvory |
| Způsob instalace: | Upevnění pomocí upínacích spon |
| Materiál: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,14 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Průměr: | 150 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 38 mm |
| Šířka s obalem: | 167 mm |
| Výška s obalem: | 157 mm |
| Hloubka s obalem: | 47 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558934 |
| Typové číslo: | 0055.0893 |

Výrobce: MAICO

FFS-WGB Stěnová/stropní mřížka