**Stěnové hrdlo pro venkovní vzduch KW-AL 16E**

Designové stěnové hrdlo pro venkovní vzduch z nerezové oceli vhodné pro připevnění na venkovní stěnu budovy, určené pro nasávání venkovního vzduchu.

Venkovní vzduch je nasáván zdola.

V dodávce je obsažena hlavice pro venkovní vzduch se síťkou proti ptactvu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KW-AL 16E |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Nerez (V2A) |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,03 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 228 mm |
| Výška: | 232 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 250 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520771 |
| Typové číslo: | 0152.0077 |

Výrobce: MAICO

KW-AL 16E Stěnové hrdlo pro venkovní vzduch