**Náhradní filtr WRF 180 EC**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WRG 180 EC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRF 180 EC |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,03 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 285 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 16 mm |
| Šířka s obalem: | 290 mm |
| Výška s obalem: | 140 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WRG 180 EC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930600 |
| Typové číslo: | 0093.0060 |

Výrobce: MAICO

WRF 180 EC Náhradní filtr