**Náhradní filtrační rohože WSG-EG 320/470**

Náhradní filtrační rohože pro centrální větrací přístroje WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470.

Pro vložení do zasouvacího rámu WSG-ES 320/470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG-EG 320/470 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,25 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,27 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Šířka: | 505 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 550 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 185 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Typové číslo: | 0092.0562 |

Výrobce: MAICO

WSG-EG 320/470 Náhradní filtrační rohože