**Solanko-vzduchový výměník EW-K 160**

Solanko-vzduchový výměník pro převod tepla solanky venkovnímu vzduchu.

Vývod kondenzátu s 1/2" závitem na straně.

Propojení mezi registrem a PE-potrubím nutno zajistit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EW-K 160 |
| Max. průtok: | 165 m³/h |
| Hmotnost s obalem: | 6,85 kg |
| Jmen. světlost připojení solanky: | 10 mm |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka s obalem: | 380 mm |
| Výška s obalem: | 285 mm |
| Hloubka s obalem: | 340 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924043 |
| Typové číslo: | 0192.0404 |

Výrobce: MAICO

EW-K 160 Solanko-vzduchový výměník