**Stěnová trubka PP 45 RHK**

Nutné příslušenství pro finální montážní sady PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O a PPB 30 RC.

K dipozici ve dvou různých délkách: PP 45 RHK o délce 500 mm a PP 45 RHL o délce 800 mm.

Obsah dodávky: 1 x trubka pro hrubou stavbu, 1 x montážní materiál.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 RHK |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 1,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,37 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Délka: | 500 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 510 mm |
| Potřebný otvor: | 162 mm |
| Doporučený průměr otvoru: | 182 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590811 |
| Typové číslo: | 0059.0081 |

Výrobce: MAICO

PP 45 RHK Stěnová trubka