**Náhradní filtr ECR 12-20 EC M5**

Náhradní filtry pro Compaktbox ECR EC.

Výměna filtru bez nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECR 12-20 EC M5 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,45 kg |
| Šířka: | 330 mm |
| Výška: | 45 mm |
| Hloubka: | 275 mm |
| Šířka s obalem: | 331 mm |
| Výška s obalem: | 46 mm |
| Hloubka s obalem: | 276 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991878 |
| Typové číslo: | 0093.1523 |

Výrobce: MAICO

ECR 12-20 EC M5 Náhradní filtr