**Náhradní filtr ECR 25-31 EC M5**

Náhradní filtry pro Compaktbox ECR EC.

Výměna filtru bez nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECR 25-31 EC M5 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Šířka: | 395 mm |
| Výška: | 45 mm |
| Hloubka: | 335 mm |
| Šířka s obalem: | 396 mm |
| Výška s obalem: | 46 mm |
| Hloubka s obalem: | 336 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Typové číslo: | 0093.1524 |

Výrobce: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Náhradní filtr