**Náhradní filtr PPB 30 G3**

Náhradní filtr pro lokální ventilační přístroj PushPull Balanced PPB 30.

Instalace zevnitř.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 G3 |
| Materiál: | Syntetika |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,01 kg |
| Druh filtru: | Hrubý filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Šířka: | 210 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 211 mm |
| Výška s obalem: | 35 mm |
| Hloubka s obalem: | 55 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991809 |
| Typové číslo: | 0093.1502 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 G3 Náhradní filtr