**Náhradní filtr WSG 300**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WS 300 Flat....

Obsahují vysoce jakostní, vlnité filtry pro dlouhou trvanlivost.

Přídavný rám není potřeba.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 300 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,29 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,31 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 320 mm |
| Výška: | 245 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 335 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992226 |
| Typové číslo: | 0093.1325 |

Výrobce: MAICO

WSG 300 Náhradní filtr