**Náhradní filtrační rohož WSG-EG 300**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WS 300 Flat.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG-EG 300 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 320 mm |
| Výška: | 245 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 510 mm |
| Výška s obalem: | 330 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992240 |
| Typové číslo: | 0093.1327 |

Výrobce: MAICO

WSG-EG 300 Náhradní filtrační rohož