**Letní kazeta SK 150**

Letní kazeta (obchvat) pro přívod čerstvého venkovního vzduchu bez rekuperace pro provoz v letním období pro přístroj WS 150.

Původní tepelný výměník se vyjme a nahradí letní kazetou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SK 150 |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 6,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,4 kg |
| Šířka: | 455 mm |
| Výška: | 350 mm |
| Hloubka: | 230 mm |
| Šířka s obalem: | 480 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 320 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 150 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951513 |
| Typové číslo: | 0095.0151 |

Výrobce: MAICO

SK 150 Letní kazeta