**Kabelová spojka MF-K**

Vázací pásky pro montáž ohebných trubek MF-F použitelné v novostavbách, ale i při rekonstrukcích.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-K |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Délka: | 305 mm |
| Šířka s obalem: | 430 mm |
| Výška s obalem: | 35 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 100 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991847 |
| Typové číslo: | 0199.0184 |

Výrobce: MAICO

MF-K Kabelová spojka