**Náhradní filtr ECR 25-31 F7**

Náhradní filtr pro Compactbox ECR.

Výměna filtru bez nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECR 25-31 F7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,53 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Šířka: | 390 mm |
| Výška: | 335 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 391 mm |
| Výška s obalem: | 336 mm |
| Hloubka s obalem: | 51 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Typové číslo: | 0093.0896 |

Výrobce: MAICO

ECR 25-31 F7 Náhradní filtr