**Spojka MF-FSM75**

Spojka pro napojování a prodloužení ohebných trubek MF-F.

Nutné příslušenství: 2 těsnící kroužky MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FSM75 |
| Materiál: | Polyetylen (PE) |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 84 mm |
| Výška: | 84 mm |
| Hloubka: | 154 mm |
| Šířka s obalem: | 84 mm |
| Výška s obalem: | 84 mm |
| Hloubka s obalem: | 154 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599746 |
| Typové číslo: | 0059.0974 |

Výrobce: MAICO

MF-FSM75 Spojka