**Náhradní filtr WSG 300-400**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WR 300 a WR 400.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 300-400 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,27 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 410 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 14 mm |
| Šířka s obalem: | 435 mm |
| Výška s obalem: | 260 mm |
| Hloubka s obalem: | 85 mm |
| Balení: | 4 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WR 300, WR 400 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938972 |
| Typové číslo: | 0093.0897 |

Výrobce: MAICO

WSG 300-400 Náhradní filtr