**Ventilátor na omítku ERA 11**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ERA 11 |
| Průtok: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Počet otáček: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Příkon: | 28 W / 35 W |
| IMax: | 0,14 A / 0,16 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Hmotnost: | 1,3 |
| Převodník integrován: |  -  |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0105 |

Výrobce: MAICO

ERA 11 Ventilátor na omítku