**Axiální střešní ventilátor DZD 60/86 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 60/86 A |
| Průtok: | 5.250 m³/h / 7.100 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 930 1/min |
| Příkon: | 330 W / 540 W |
| IMax: | 1 A / 1,6 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 52,6 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0452 |

Výrobce: MAICO

DZD 60/86 A Axiální střešní ventilátor