**Letní kazeta WRSK 600**

Letní kazeta pro ventilační systém WR 600.

Pro přívod čerstvého venkovního vzduchu bez rekuperace pro provoz v letním období.

Původní tepelný výměník se vyjme a nahradí letní kazetou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRSK 600 |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 2,09 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,79 kg |
| Šířka: | 630 mm |
| Výška: | 425 mm |
| Hloubka: | 390 mm |
| Šířka s obalem: | 640 mm |
| Výška s obalem: | 470 mm |
| Hloubka s obalem: | 420 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951537 |
| Typové číslo: | 0095.0153 |

Výrobce: MAICO

WRSK 600 Letní kazeta