**Protipožární stropní přepážka TS 18 DN 200**

Protipožární stropní přepážka pro jednopotrubní systémy ER.

S naprosto volným průřezem a hladkým vnitřním povrchem.

Certifikace a schválení na vyžádání.

Třída požární odolnosti K90-18017.

Bez údržby.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TS 18 DN 200 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 2,76 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,82 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 342 mm |
| Výška: | 202 mm |
| Hloubka: | 242 mm |
| Šířka s obalem: | 345 mm |
| Výška s obalem: | 203 mm |
| Hloubka s obalem: | 243 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.3-556 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799513254 |
| Typové číslo: | 0151.0325 |

Výrobce: MAICO

TS 18 DN 200 Protipožární stropní přepážka