**Odbočovací redukce s těsněním 90° ABR 160-150**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ABR 160-150 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554219 |
| Typové číslo: | 0055.0421 |

Výrobce: MAICO

ABR 160-150 Odbočovací redukce s těsněním 90°