**Potrubní kus pro servopohon MSR 150**

Potrubní kus pro instalaci servopohonů MS... a MS...S.

S otvory pro přichycení servopohonu a jako kabelový průchod.

S kontrolním otvorem, uzavřen gumovou zátkou.

S vnějším přehybem, aby bylo dosaženo hladkého vnitřního povrchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MSR 150 |
| Materiál: | pozinkovaný plech |
| Hmotnost: | 1,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,125 kg |
| Jmenovitá světlost: | 150 mm |
| Délka: | 400 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 400 mm |
| Šířka s obalem: | 153 mm |
| Výška s obalem: | 153 mm |
| Hloubka s obalem: | 400 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925125 |
| Typové číslo: | 0092.0512 |

Výrobce: MAICO

MSR 150 Potrubní kus pro servopohon