**Sací dýza AD 35**

Sací dýza pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AD 35 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,9 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 435 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 435 mm |
| Výška s obalem: | 435 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806226 |
| Typové číslo: | 0180.0622 |

Výrobce: MAICO

AD 35 Sací dýza