**Sací dýza AD 50**

Sací dýza pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AD 50 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 2,69 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,7 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Šířka: | 585 mm |
| Výška: | 585 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 585 mm |
| Výška s obalem: | 585 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806257 |
| Typové číslo: | 0180.0625 |

Výrobce: MAICO

AD 50 Sací dýza