**Představec pro temnou komoru ZDK 25**

Představec pro temné komory pro odstínění světla procházejícího větracím otvorem.

Nutno instalovat zevnitř místnosti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZDK 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 8,56 kg |
| Hmotnost s obalem: | 10,2 kg |
| Šířka: | 483 mm |
| Výška: | 483 mm |
| Hloubka: | 254 mm |
| Šířka s obalem: | 585 mm |
| Výška s obalem: | 505 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933502 |
| Typové číslo: | 0093.0350 |

Výrobce: MAICO

ZDK 25 Představec pro temnou komoru