**Spojovací manžeta ELR 16**

Spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací potrubních ventilátorů.

S 10 mm silným obložením z neoprénu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELR 16 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,22 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 182 mm |
| Výška: | 182 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 182 mm |
| Výška s obalem: | 182 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921110 |
| Typové číslo: | 0092.0111 |

Výrobce: MAICO

ELR 16 Spojovací manžeta