**Spojovací manžeta ELR 25**

Spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací potrubních ventilátorů.

S 10 mm silným obložením z neoprénu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELR 25 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,32 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 272 mm |
| Výška: | 272 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 272 mm |
| Výška s obalem: | 272 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921134 |
| Typové číslo: | 0092.0113 |

Výrobce: MAICO

ELR 25 Spojovací manžeta