**Tlumič chvění GP 20**

4 tlumiče chvění pro upevnění se zamezením přenosu vibrací z ventilátoru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GP 20 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,41 kg |
| Šířka: | 90 mm |
| Výška: | 29 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 4 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921523 |
| Typové číslo: | 0092.0152 |

Výrobce: MAICO

GP 20 Tlumič chvění