**Střešní sokl pro ploché střechy SO 18**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S nehořlavou zvukovou a tepelnou izolací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SO 18 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8,55 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11,52 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 180 mm |
| Šířka: | 820 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 820 mm |
| Šířka s obalem: | 860 mm |
| Výška s obalem: | 350 mm |
| Hloubka s obalem: | 880 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938873 |
| Typové číslo: | 0093.0887 |

Výrobce: MAICO

SO 18 Střešní sokl pro ploché střechy