**Střešní sokl pro ploché střechy SO 22**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S nehořlavou zvukovou a tepelnou izolací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SO 22 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 9,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 13 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 224 mm |
| Šířka: | 860 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 860 mm |
| Šířka s obalem: | 880 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 880 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933588 |
| Typové číslo: | 0093.0358 |

Výrobce: MAICO

SO 22 Střešní sokl pro ploché střechy