**Náhradní filtr ZF 60/100 Velké balení**

ZF 60/100: Náhradní filtr pro ventilátorové sady ER.. a ER-AP/ER-APB.. a větrací prvky Centro...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF 60/100 Velké balení |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,41 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 135 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka: | 135 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Šířka s obalem: | 415 mm |
| Výška s obalem: | 285 mm |
| Hloubka s obalem: | 135 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 100 kusů |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799938859 |
| Typové číslo: | 0093.0885 |

Výrobce: MAICO

ZF 60/100 Velké balení Náhradní filtr