**Náhradní filtr WSF 250**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 250.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF 250 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,49 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,68 kg |
| Druh filtru: | Pylový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 485 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 48 mm |
| Šířka s obalem: | 495 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Balení: | 1 sada (3 kusy) |
| Vhodné pro výrobky: | WS 250 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Typové číslo: | 0093.0890 |

Výrobce: MAICO

WSF 250 Náhradní filtr