**Náhradní filtr WSG 250**

Náhradní filtry pro centrální větrací přístroj WS 250.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG 250 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 480 mm |
| Výška: | 175 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 350 mm |
| Výška s obalem: | 45 mm |
| Hloubka s obalem: | 250 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 250 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Typové číslo: | 0093.0891 |

Výrobce: MAICO

WSG 250 Náhradní filtr