**Montážní deska ZM 11**

Montážní deska pro instalaci malých ventilátorů MAICO do pravoúhlých šachtových otvorů.

Lze přizpůsobit povrchové úpravě stěny (např. tapetám).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZM 11 |
| Umístění: | Kanál |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 275 mm |
| Hloubka: | 3 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 275 mm |
| Hloubka s obalem: | 3 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799596967 |
| Typové číslo: | 0059.0696 |

Výrobce: MAICO

ZM 11 Montážní deska