**Rozpěrka ECA-AH**

Vymezovač odstupu pro připojení ventilátorů skupiny ECA 100. Pro následující modely ECA 100 ipro... nebo ECA piano musí být vymezovač připraven již na stavbě.

Při použití ECA-AH lze montovat malé ventilátory bez přesahu také na úhlové tvarovky pro ploché kanály.

Neinstalovat na okna nebo zdvojená skla.

Obsah dodávky: Distanční držák se 4 distančními prvky, 2 vruty 80 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA-AH |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,294 kg |
| Šířka: | 151 mm |
| Výška: | 151 mm |
| Hloubka: | 56 mm |
| Šířka s obalem: | 158 mm |
| Výška s obalem: | 158 mm |
| Hloubka s obalem: | 120 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Typové číslo: | 0092.0486 |

Výrobce: MAICO

ECA-AH Rozpěrka