**TRE 0,6**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 0,6 |
| Max. zatížení: | 0,6 A |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 1,37 |
| Hmotnost s obalem: | 1,37 kg |
| Šířka: | 92 mm |
| Výška: | 165 mm |
| Hloubka: | 77 mm |
| Šířka s obalem: | 110 mm |
| Výška s obalem: | 90 mm |
| Hloubka s obalem: | 180 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161110 |
| Typové číslo: | 0016.0111 |

Výrobce: MAICO

TRE 0,6