**5-stupňové přepínače pro 5-stupňové transformátory TRE...S-2 / TR...S-2 DSS 20**

5-stupňové přepínače pro 5-stupňové transformátory TRE...S -2 a TR...S-2.

Pro čelní instalaci do rozváděče.

ESS: Příslušenství pro jednofázové ventilátory.

DSS: Příslušenství pro třífázové ventilátory.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DSS 20 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 20 A |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Hmotnost: | 0,22 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,26 kg |
| Šířka: | 72 mm |
| Výška: | 72 mm |
| Hloubka: | 133 mm |
| Šířka s obalem: | 120 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 82 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577508 |
| Typové číslo: | 0157.0750 |

Výrobce: MAICO

DSS 20 5-stupňové přepínače pro 5-stupňové transformátory TRE...S-2 / TR...S-2