**Okenní ventilátor EV 22**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EV 22 |
| Průtok: | 300 m³/h |
| Počet otáček: | 1.335 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 37 W |
| Příkon: | 39 W |
| IJmen: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Hmotnost: | 3,565 |
| Akustický tlak: | 49 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808107 |
| Typové číslo: | 0080.0810 |

Výrobce: MAICO

EV 22 Okenní ventilátor