**Axiální nástěnný ventilátor DZS 30/4 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS 30/4 A-Ex |
| Provedení: | Ocelový nástěnný kruh |
| Průtok: | 1.900 m³/h |
| Počet otáček: | 1.445 1/min |
| Příkon: | 110 W |
| IMax: | 0,45 A |
| Hmotnost: | 8,445 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941064 |
| Typové číslo: | 0094.0106 |

Výrobce: MAICO

DZS 30/4 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor