**Axiální potrubní ventilátor DZR 40/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZR 40/6 A-Ex |
| Průtok: | 2.800 m³/h |
| Počet otáček: | 975 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 150 W |
| IJmen: | 0,63 A |
| IMax: | 0,67 A |
| Hmotnost: | 16,2 |
| IA/IN: | 2,5 |
| Ex-osvědčení: | 84/3894 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867753 |
| Typové číslo: | 0086.0775 |

Výrobce: MAICO

DZR 40/6 A-Ex Axiální potrubní ventilátor