**Zásuvný rám pro filtr vzduchu WSG-ES 170**

Zásuvný rám pro vzduchový filtr WSG 170.

Může být vždy k zapotřebí.

Bude vyžadován, pokud má být přístroj WS 160 Flat nebo WS 170 ... vybaven přídavným filtrem G4 pro venkovní vzduch.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSG-ES 170 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,28 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Šířka: | 300 mm |
| Výška: | 165 mm |
| Hloubka: | 22 mm |
| Šířka s obalem: | 300 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 22 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932697 |
| Typové číslo: | 0093.0269 |

Výrobce: MAICO

WSG-ES 170 Zásuvný rám pro filtr vzduchu